****Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

***Szakképesítés neve:*** Informatikai rendszer- és   
alkalmazás-üzemeltető technikus

***száma:*** 5-0612-12-02

**Vizsgaremek**

**Metropolitan Transportation Authority**

Bodnár Martin, Huszár Bence, Mokos Márk  
2/14.A

Budapest, 2023.

Tartalom

[Cégleírás 3](#_Toc130217137)

[A cég megbízása 3](#_Toc130217138)

[A hálózat dokumentációja 4](#_Toc130217139)

[Sárga elipszis terület: Wall Street-i metro megálló 5](#_Toc130217140)

[Wall Street eszközök 6](#_Toc130217141)

[Wall Street VLAN-ok 6](#_Toc130217142)

[VLAN 10 – Kék terület (Jegy nyomtató autómaták) 7](#_Toc130217143)

[VLAN 20 – Narancs terület (Beléptető rendszer) 7](#_Toc130217144)

[VLAN 30 – Magenta terület (Privát WIFI) 8](#_Toc130217145)

[VLAN 40 – Sárga terület (Pékség) 9](#_Toc130217146)

[VLAN 50 – Zöld terület (Admin szoba) 10](#_Toc130217147)

[Wall Street Protokollok 10](#_Toc130217148)

[Spanning-tree 11](#_Toc130217149)

[EIGRP 11](#_Toc130217150)

[IPSec VPN 12](#_Toc130217151)

[Link Aggregation 12](#_Toc130217152)

[VLAN Trunking Protocol 12](#_Toc130217153)

[Port Security 13](#_Toc130217154)

[Zöld elipszis terület: MTA Headquarters 14](#_Toc130217155)

[MTA Headquarters eszközök 14](#_Toc130217156)

[MTA Headquarters VLAN-ok 15](#_Toc130217157)

[Földszinten: 15](#_Toc130217158)

[VLAN 230 – Sárga terület (Recepció) 16](#_Toc130217159)

[VLAN 240 – Narancs terület (Kávézó) 16](#_Toc130217160)

[VLAN 250 – Zöld terület (Admin szoba) 17](#_Toc130217161)

[Első emeleten: 18](#_Toc130217162)

[VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak) 19](#_Toc130217163)

[VLAN 220 – Lila terület (Privát WIFI) 20](#_Toc130217164)

[Második emeleten: 21](#_Toc130217165)

[VLAN 200 – Kék terület (Helyi szerverek) 21](#_Toc130217166)

[VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak) 22](#_Toc130217167)

[VLAN 220 – Lila Terület (Privát WIFI) 22](#_Toc130217168)

[VLAN 250 – Zöld Terület (Admin szoba) 23](#_Toc130217169)

[MTA Headquarters Protokollok 23](#_Toc130217170)

[Rózsaszín elipszis terület: MTA Garázs/Szervíz 25](#_Toc130217171)

[MTA Garázs/Szervíz eszközök 26](#_Toc130217172)

[MTA Garázs/Szervíz VLAN-ok 26](#_Toc130217173)

[VLAN 320 – Kék terület (Dolgozók) 27](#_Toc130217174)

[VLAN 310 – Sötét zöld terület (CEO szoba) 27](#_Toc130217175)

[VLAN 340 – Világos zöld terület (Admin szoba) 27](#_Toc130217176)

[MTA Garázs/Szervíz Protokollok 28](#_Toc130217177)

[Barna elipszis terület: Rocky Mountains szerver terem 29](#_Toc130217178)

[VLAN 400 – Lila terület (Szerverek) 29](#_Toc130217179)

[VLAN 410 – Zöld terület (Admin szoba) 30](#_Toc130217180)

[Kék elipszis terület: Távoli dolgozószoba 31](#_Toc130217181)

# Cégleírás

A Metropolitan Transportation Authority (MTA) cég felelős a tömegközlekedés biztosításáért a New York City metropolitan területén az USA-ban található New York államnak. Az MTA a legnagyobb tömegközlekedést biztosító cég az USA-ban, mintegy napi 11 millió utast szállítanak egy átlagos hétköznap.

Mivel ennyi utas számít a szolgáltatásra nap mint nap a munkába jutáshoz és egyéb utazási célokból ezért elengedhetetlen a cég dolgozói számára, hogy egy biztonságos és folytonos hálózattal tudjanak dolgozni és igénybe venni a szolgáltatásaikat, hogy biztosítani tudják utasaiknak a fennakadás mentes, menetrendben leírt időre pontos tömegközlekedés lehetőségét.

## A cég megbízása

A metro megállóknak a hálózatát megterverzni és konfiguráni. Mivel a megállók nagyon minimálisan térnek el egymástól ha egyáltalán eltérnek ezért a szimulációs környezetben elég egy ilyen telephely kiépítése ami kapcsolódik az internet szolgáltatóhoz a többi megálló topológiája maximum a kiadott üzlethelységben tér el.


A cég headquarters épületében a hálózat kiépítése az irodák, szerverszoba, admin szoba, kiadott üzlethelység figyelembe vételével. Vezeték nélküli hálózat kiépítése a dolgozók számára. A cég távoli szerverei és a headquarter épülete közötti VPN konfigurálása.

A cég garázsának egyben metro, busz és vonat szerelő állomásnak a hálózatát megtervezni, hogy minden áron elérhető legyen a telephely mert fontos adatokat küldenek az irodában dolgozó munkatársaiknak, ami alapján tudják kalkulálni az esetleges kimaradásokat és minél elöbb tájékoztatni erről az embereket.

A cég távoli szervereinek a telepítése a Sziklás-hegységben és a szolgáltatások biztosítása.

A távoli munkás kapcsolatának biztosítása.

# A hálózat dokumentációja

A prototípus topológiájának felépítéséhez a Cisco Packet Tracer és VirtualBox virtualizációs alkalmazásokat használtuk. A következő képen látható a teljes hálózat topológiája.

1. ábra - A hálózat teljes logikai térképe

A citrom sárga színű terület a Wall Street-i metro megálló, mivel az egyes metro megállók hálózata nagyon hasonló ezért ebből csak 1 telephelyet szimuláltunk le. A zöld színű terület a cég irodaháza. A magenta színű terület egy garázs a metrok számára egyben egy szerviz is. A barna színű terület a cég szerver telepe amely az irodaháztól messze található így védve van a természeti behatásoktól illetve fizikailag se férnek hozzá az esetleges rossz indulatú dolgozók. A kék terület a távmunkás otthoni hálózatát szimulálja. A középen található ISP elnevezésű Router az internetszolgáltatónk, az egyes telephelyek serial kábellel kapcsolódnak az internet felé.

# Sárga elipszis terület: Wall Street-i metro megálló

2. ábra – Wall Street-i metro megálló (sárga elipszis terület) logikai térképe

## Wall Street eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

* 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító
  + - 1 darab HWIC-2T bővítő kártya
* 1 darab Cisco WRT300N vezeték nélküli forgalomirányító
* 3 darab Cisco 2960 kapcsoló
* Nyomtatók
* Számítógépek
* IP telefonok
* 1 darab szerver

3. ábra – Wall Street-i határ forgalomirányító bővítmények

## Wall Street VLAN-ok

A metro megálló hálózatát különböző logikai szegmensekre (VLANokra) osztottuk, így a sárga terület szórási tartományát felosztottuk. Ennek eredménye, hogy a szórásos üzenetek kevesebb sávszélességet foglalnak le mert minden szórásos üzenet csak a saját VLANjába lesz kiküldve.

### VLAN 10 – Kék terület (Jegy nyomtató autómaták)

4. ábra – VLAN 10 – Jegy nyomtató autómaták

A szimulációban 1 ilyen autómatát jelenítettünk meg az átláthatóság kedvéért, valós esetben ebből több van a megállóba.

A Cisco Packet Tracerben ezeket az autómatákat egy számítógéppel és egy nyomtatóval szimuláltuk. A számítógépen az utasok ki tudják választani, hogy milyen jegyet vagy bérletet szeretnének venni, majd a fizetés után a nyomtató kinyomtatja a megfelelő jegyet vagy bérletet. Az eszközök autómatikusan kapják IP címüket DHCP-n keresztül amely a határ forgalomirányítón lett konfigurálva.

### VLAN 20 – Narancs terület (Beléptető rendszer)

5. ábra – VLAN 20 – Beléptető rendszer

A szimulációban 2 ilyen eszközt jelenítettünk meg az átláthatóság kedvéért, valós esetben ebből több van a megállóba.

Mivel a cég nem szeretne kieséseket a bevételében az esetleges bliccelők miatt és a jegyek vagy bérletek eladásából származik a cég bevételének nagyrésze ezért fontos, hogy csak utazásra jogosult utasok tudják használatba venni a metrokat. Ennek érdekében üzemel a beléptető rendszerünk. Miután az utas bedugta a bérletét az autómatába, az összehasonlítja az akkori pontos időt a bérleten szereplő dátummal, amennyiben még érvényes a bérlet az ajtók kinyílnak. Jegy használata esetén elég bedugni a jegyet és miután az autómata kijukaszotta azt, kinyílnak az ajtók. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

### A képen diagram látható Automatikusan generált leírásA képen diagram látható Automatikusan generált leírásVLAN 30 – Magenta terület (Privát WIFI)

7. ábra – Vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

6. ábra – VLAN 30 – Vezeték nélküli forgalomirányító

A megállóban dolgozók számára (pl. peronőr, pékség dolgozói) a cég szeretett volna egy privát vezeték nélküli hálózatot is biztosítani. A vezeték nélküli forgalomirányító autómatikusan kapja az IP címét DHCP-n keresztül és a saját hálózatának DHCP szerverként is működik.

### A képen diagram látható Automatikusan generált leírásVLAN 40 – Sárga terület (Pékség)

8. ábra – VLAN 40 – Pékség

A pékség a cégtől bérli a metro megallóban fenntartott üzlethelyiséget, ezért számukra is mi építettük ki a hálózatot. A dolgozók számára kellettek számítógépek amin számon vannak tartva a rendelések, egy nyomtató a számlázáshoz, egy IP telefon a rendelések felvételéhez és egy WEB szerver a pékség weboldalához ahol a vásárlók megtekinthetik az aktuális kínálatot, készlet információkat és rendeléseket tudnak leadni webes felületen keresztül is. Az eszközök a szerver kivételével autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

### VLAN 50 – Zöld terület (Admin szoba)

9. ábra – VLAN 50 – Admin szoba

Az admin számára fenntartott helyiség ahonnan felügyeli és karban tartja a helyi hálózatot. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

## Wall Street Protokollok

Forgalomirányító:

* DHCP
  + Autómatikus IP címkiosztás a VLAN-oknak
* IPSec
  + A távoli munkás biztonságos kapcsolatának biztosítása.
* EIGRP
  + Dinamikus forgalomirányítás
* NAT/PAT
  + NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.
  + PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

* STP
  + Második rétegbeli redundancia
  + A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.
* Link Aggregation
  + Port összevonás.
  + Nagyobb sávszélesség biztosítása.
* Port Security
  + Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.
* Vlan Trunking Protokoll (VTP)
  + A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

## Spanning-tree

Az STP egy második rétegbeli redundáns megoldás, ami a többszörös kapcsolat miatt keletkezett hibákat kezeli. Az STP biztosítja, hogy bármely két eszköz között csak egy logikai útvonal létezzen, a többit pedig lezárja. Ennek azért van jelentősége, mert alapvetően egy redundáns hálózatban hurkok jönnek létre. Ezek a hurkok több problémát is okoznak: MAC-cím táblát elárasztják, Egyedi keretek kétszeresen érnek céljukba és szórási vihar jön létre, amiben a szórás üzenetek folyamatosan keringenek és többszöröződnek a hálózatban addig, míg az ki nem fekszik túlterhelés miatt. Ezek másodpercek alatt leállíthatják az egész hálózatot, ezért fontos STP-t használni.

Az STP fajtákból a Rapid-PVST-t használjuk, mert ez az egyik leggyorsabban konvergáló. Sok erőforrást igényel, viszont a topológiába használt kapcsolók ezt bőven tudják futtatni. A Root Bridge-t úgy választottunk, hogy a Wall\_St\_SW\_Main switch legyen a Root Bridge. Ahhoz, hogy az STP zavartalanul működjön, több biztonsági funkciót is bevezettünk. Ez a kettő a PortFast és BPDU Guard. A BPDU Guard szerepe, hogy BPDU kereteket ne fogadjon a kapcsoló bizonyos portokról. Ez azért fontos, mert a BPDU keretek fontos szerepet játszanak a Root Bridge kijelölésében és ezekkel vissza lehet élni BPDU támadások esetén. Ha bekapcsoljuk egy interfészen, akkor onnan a kapcsoló nem fog BPDU kereteket elfogadni, ezzel megelőzve bármiféle támadást. A PortFast funkció felgyorsítja a kapcsolóhoz csatlakozó eszközök konvergenciáját azzal, hogy a beállított portokat azonnal forwarding állapotba kapcsolja.

## EIGRP

Forgalomirányító protokollnak az EIGRP protokollt választottuk, mert ez egy „vegyes” protokoll, tartalmaz részeket a távolságvektor és a kapcsolatállapot alapú protokollokból is. A router-hirdetéseket nem periodikusan küldi, hanem csak akkor, amikor topológiai változás történik a hálózatban és ezeket a hirdetéseket nem az összes eszköznek küldi el, hanem csak azoknak, akik közvetlenül érintettek a változásban. Emiatt sokkal kevésbé terheli a hálózatot, mint egy OSPF és gyorsabban konvergál is.

A protokoll azonosító számának a 50-es számot választottuk, az automatikus útvonalösszevonást kikapcsoltuk. MD5-ös hitelesítéssel is felruháztuk a routereket a nagyobb biztonság érdekében. Tervezetünkben key chain-nek EIGRP\_AUTH nevet, a kulcsszámnak 1-et és a kulcsnak az cisco123-at állítottunk be.

Az alapértelmezett kijáratot statikus útvonal segítségével határoztuk meg.

## IPSec VPN

Az Internet Protocol Security (IPsec) VPN (Virtual Private Network) egy protokoll csomag két pontot köt össze az interneten keresztül egy privát csatornán. Ezt a csatornát különböző hálózatbiztonsági és kriptográfia protokollok segítségével biztonságosabbá teszi. Egyrészt elrejti a két kommunikáló felet, ezzel inkognitást tesz lehetővé az Interneten. Másrészt a kommunikációt lebonyolító csatornán átmenő üzenetet titkosítja, ezáltal olvashatatlanná válik egy harmadik fél számára az üzenet. Cégünknél nagyon sok kényes adat van ezért elengedhetetlen volt, hogy a telephelyünk és a távoli munkás között titkosított átjárónk legyen.

Két fő protokoll érhető el: Authentication Header (AH) és Encapsulation Security Protocol (ESP). Attól függően, hogy melyiket választjuk az IPsec keretrendszerben más-más protokollok lesznek elérhetőek. Jelen esetünkben az ESP-t választottuk, mert az AH-val szemben ez képes az üzenet titkosítására is, továbbá rendelkezik visszajátszás elleni védelemmel is.

Megbizonyosodik arról, hogy minden csomag egyedi és semmi se lett módosítva. Miután létre jött a kapcsolat, egy számláló elindul és minden egyes küldött csomagnál az értéke megnő így biztosan tudja milyen számozású csomagot kell kapjon. Titkosításnál AES 256-ot választottuk, Integritásnál pedig SHA hiszen biztonságosabb, mint az MD5, hitelesítésnél „pre-shared” hiszen egyszerű fel konfigurálni.

## Link Aggregation

A Link Aggregation lehetőséget ad arra, hogy a kapcsolók közötti fizikai kábeleket logikailag összekössük. Ez azért szerencsés, mert egyrészt növeli a sávszélességet úgy, hogy nem kell drágább kábelekre költeni és ha esetleg az egyik fizikai kábel kiesne, akkor a hálózat tovább tud működni a másik kábeleken.

Protokollnak az LACP-t választottuk, mert az LACP nem csak a Cisco-s, hanem bármelyik más gyártótól származó switch-et is elfogad. A port-channelek mindkét fele „active” módba lettek állítva.

## VLAN Trunking Protocol

A VTP-t akkor érdemes használni, ha egy hálózatban sok vlan és kapcsoló található. Ez egy Cisco által kifejlesztett protokoll, ami megkönnyíti a VLAN-ok konfigurálását és karbantartását. Így elég egy kapcsolón törölni vagy hozzá adni egy új VLAN-t és az összes kapcsoló megtanulja.

Cégünknél a Wall\_St\_SW\_Main kapcsoló lett kinevezve szervernek, ami azt jelenti, hogy őt kell konfigurálni ahhoz, hogy a többi tanuljon tőle. Jelszóval van ellátva, ami a cisco domain név pedig cisco.com és természetesen 2-es verzióval van felkonfigurálva. A többi kapcsoló kliensnek van beállítva.

A protokoll működési feltétele, hogy a kapcsolók között be legyen állítva a trönkölés. A protokoll segítségével, ha bármikor állítanunk kell valamit, akkor ezt a szerverről meg tudjuk oldani.

## Port Security

A port védelem egy elengedhetetlen védelmi funkció egy cégnél. Segít megakadályozni az illetéktelen behatolást, mégpedig úgy, hogy hozzá rendel az interfészhez egy MAC címet és ha másik eszközt használunk lekapcsolja a portot és megnöveli a számlálóját így a rendszergazda látja, hogy valaki próbálkozott illetéktelenül csatlakozni a rendszerünkhöz. Sajnos könnyen kicselezhető hiszen, ha ismerjük az adott gép MAC címét pár perc alatt MAC cím hamisítást tudunk csinálni így kijátszottuk a rendszert.

Több dolgot betudunk állítani, cégünknél minden porthoz maximum 1db mac címet tanul meg a kapcsoló ezt a switchport port-security maximum 1 paranccsal tudjuk megoldani. A MAC címet automatikusan tanitatjuk meg az eszközzel a switchport port-security mac-address sticky paranccsal majd beállítjuk, hogy automatikusan lekapcsolj a portot, ha esteleg más próbálkozna, szükséges parancs hozzá: switchport port-security violation shutdown.

Minden használaton kívüli portot lekapcsoltunk, es külön vlan-ba raktuk így, ha valaki mégis felkapcsolná a portot nem fog tudni kommunikálni senkivel mert nincs beállítva a forgalomirányítás.

# Zöld elipszis terület: MTA Headquarters

10. ábra – MTA Headquarters (zöld elipszis terület) logikai térképe

## MTA Headquarters eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

* 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító
  + - 1 darab NIM-2T bővítő kártya


11. ábra – MTA Headquarters határ forgalomirányító bővítmények

* 2 darab Cisco WRT300N vezeték nélküli forgalomirányító
* 3 darab Cisco 2960 kapcsoló
* Nyomtatók
* Számítógépek
* IP telefonok
* 1 darab szerver

## MTA Headquarters VLAN-ok

Az iroda hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk.

### Földszinten:




12. ábra – MTA Headquarters épület földszint

### VLAN 230 – Sárga terület (Recepció)

13. ábra – Földszinti recepció

Az ügyfélszolgálat és tájékoztatás elősegítéséért a recepción dolgozó alkamazottaknak biztosítottunk IP telefonokat és számítógépeket a munkaügyek intézéséhez, hívások átirányításához. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

### VLAN 240 – Narancs terület (Kávézó)



14. ábra – Földszinti recepció

A kávézó a cégtől bérli az épületben fenntartott üzlethelyiséget, ezért számukra is mi építettük ki a hálózatot. A dolgozók számára kellettek számítógépek amin számon vannak tartva a rendelések, egy nyomtató a számlázáshoz és egy IP telefon a rendelések felvételéhez. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

### VLAN 250 – Zöld terület (Admin szoba)

15. ábra – Földszinti admin szoba

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

### Első emeleten: A képen diagram látható Automatikusan generált leírás

16. ábra – MTA Headquarters épület első emelet

16. ábra – MTA Headquarters épület első emelet

### VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)

17. ábra – Első emeleti iroda

Az első emelet egy nagy irodának lett kiépítve ahol a cég 170 alsóbb beosztású alkalmazottja dolgozik. Fontos számukra, hogy minden alkalmazott rendelkezzen 1 számítógéppel és egy IP telefonnal valamint az emeleten legyen nyomtató is. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

### VLAN 220 – Lila terület (Privát WIFI)

19. ábra – Első emeleti vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

18. ábra – Első emeleti vezeték nélküli forgalomirányító

Az épületben dolgozók számára a cég szeretett volna egy privát vezeték nélküli hálózatot is biztosítani. A vezeték nélküli forgalomirányító autómatikusan kapja az IP címét a távoli DHCP szervertől és a saját hálózatának DHCP szerverként is működik. Lefedettségi okok miatt emeletenként 1-re szükség van.

### Második emeleten:

20. ábra – MTA Headquarters épület második emelet

### VLAN 200 – Kék terület (Helyi szerverek)

21. ábra – Második emeleti szerver szoba

A cég web szerverét az épületen belül helyeztük el a könnyebb elérhetőség érdekében.

### VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)

22. ábra – Második emeleti iroda

A második emeleti irodában a cég 80 magasabb beosztású alkalmazottja dolgozik. Fontos számukra, hogy minden alkalmazott rendelkezzen 1 számítógéppel és egy IP telefonnal valamint az emeleten legyen nyomtató is. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

### VLAN 220 – Lila Terület (Privát WIFI)

24. ábra – Második emeleti vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

23. ábra – Második emeleti vezeték nélküli forgalomirányító

### VLAN 250 – Zöld Terület (Admin szoba)

25. ábra – Második emeleti admin szoba

## MTA Headquarters Protokollok

Forgalomirányító:

* GRE Tunnel
  + IPv4 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé
  + Ennek eredménye képpen 1 forgalomirányítási területté alakítjuk a távoli szervereinkkel
* IPv6 GRE Tunnel
  + IPv6 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé
  + Ennek eredménye képpen az ISP-nek nem kell konfigurálva lennie IPv6 csomagok áthaladasára
* IPSec Tunnel
  + A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad
* EIGRP
  + Dimaikus forgalomirányítás
* DHCPv6 Stateless
  + Autómatikus IPv6-os címkiosztás
* NAT/PAT
  + NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.
  + PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

* STP
  + Második rétegbeli redundancia
  + A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.
* Link Aggregation
  + Port összevonás.
  + Nagyobb sávszélesség biztosítása.
* Port Security
  + Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.
* Vlan Trunking Protokoll (VTP)
  + A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

# A képen diagram látható Automatikusan generált leírásRózsaszín elipszis terület: MTA Garázs/Szervíz

26. ábra – MTA Garázs/Szervíz (rózsaszín elipszis terület) logikai térképe

# MTA Garázs/Szervíz eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

* 3 darab Cisco 2911 forgalomirányító
  + - 2 darab HWIC-2T bővítő kártya (1/határ forgalomirányító)

27. ábra – MTA Garázs/Szervíz aktív/tartalék forgalomirányító bővítmények

* 1 darab Access Point
* 4 darab Cisco 2960 kapcsoló
* Nyomtatók
* Számítógépek
* IP telefonok
* Telefonok és tabletek

## MTA Garázs/Szervíz VLAN-ok

A Garázs/Szervíz hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk.

### VLAN 320 – Kék terület (Dolgozók)

28. ábra – Földszinti dolgozók

A cég azon alkalmazottai dolgoznak akik a diagnosztikai adatokat feldolgozzák és továbbítják az irodában dolgozó alkalmazottak felé.

### VLAN 310 – Sötét zöld terület (CEO szoba)

29. ábra – Első emeleti CEO szoba

Ezt a szobát a vezérigazatónak alakítottuk ki az itt található felszerelésekkel végzi a napi teendőit.

### VLAN 340 – Világos zöld terület (Admin szoba)

30. ábra – Első emeleti admin szoba

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a routeren található DHCP szervertől.

## MTA Garázs/Szervíz Protokollok

Forgalomirányító:

* EIGRP
  + Dinamikus forgalomirányítás
* HSRP
  + Harmadik rétegbeli redundancia
* DHCP
  + Autómatikus IP címkiosztás
* NAT/PAT
  + NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.
  + PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

* STP
  + Második rétegbeli redundancia
  + A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.
* Link Aggregation
  + Port összevonás.
  + Nagyobb sávszélesség biztosítása.
* Port Security
  + Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.
* Vlan Trunking Protokoll (VTP)
  + A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

# Barna elipszis terület: Rocky Mountains szerver terem

31. ábra – Rocky Mountains szerver terem (barna elipszis terület) logikai térképe –

# Rocky Mountains eszközök

* 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító
  + - 1 darab NIM2-T bővítő kártya

32. ábra – Rocky Mountains forgalomirányító bővítmények

* 1 darab Cisco 2960 kapcsoló
* 4 darab szerver
* 1 darab laptop

## Rocky Mountains Protokollok

Forgalomirányító:

* EIGRP
  + Dinamikus forgalomirányítás
* GRE Tunnel
  + IPv4 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé
  + Ennek eredménye képpen 1 forgalomirányítási területté alakítjuk a távoli szervereinkkel
* IPv6 GRE Tunnel
  + IPv6 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé
  + Ennek eredménye képpen az ISP-nek nem kell konfigurálva lennie IPv6 csomagok áthaladasára
* IPSec Tunnel
  + A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad
* NAT/PAT
  + NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.
  + PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

* STP
  + Második rétegbeli redundancia
  + A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.
* Link Aggregation
  + Port összevonás.
  + Nagyobb sávszélesség biztosítása.
* Port Security
  + Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.
* Vlan Trunking Protokoll (VTP)
  + A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

## Rocky Mountains VLAN-ok

A szerverterem hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk a biztonság, valamint a könnyebb kezelhetőség érdekében.

### VLAN 400 – Lila terület (Szerverek)

33. ábra – Szerver terem

A vállalat a szervergépei a Sziklás-hegységben találhatóak, mindegyik más-más feladatot lát el, a hegység hűs levegője megkönnyíti a szerverek hőmérséklet kezelését.

### FTP, Mail

Minden dolgozónak biztosítottunk egy egyedi jelszó, illetve e-mail párost, amivel hozzáférhetnek a levelezőrendszerhez és elérhetik egymást.

### SYSLOG\_NTP, AAA

A rendszer biztonsága érdekében nyomon követjük a felhasználók aktivitásait a rendszeren belül, minden belépést követően a szerver üzenetet kap ami tartalmazza a belépés pontos idejét, valamint tájékoztat a felhasználó tevékenységeiről.

### AD, DNS

A felhasználóknak nehéz lenne számon tartani a különböző szolgáltatások ip címeit ezért elláttuk azokat DNS névvel, így elegendő csak ezeket tudni.

### DHCP

A dolgozók eszközei dinamikusan kapnak IPv4 címet a DHCP szervertől.

### A képen diagram látható Automatikusan generált leírásVLAN 410 – Zöld terület (Admin szoba)

34. ábra – Admin szoba

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a routeren található DHCP szervertől.